如何进行质控数据传输

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-004
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-11
    开发者：上海思桥网络信息有限公司

二，功能简介
    帮助用户使用质控数据传输。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。 

四，使用流程
   A, 手工传输数据
    1.质控项目设置
      进入[质控]-[质控项目设置],对于需要做质控的项目进行设置或添加。
    2.数据传输
      进入[报告单]-[报告单管理]窗口，选择要传输的样本，单击[刷新]-[质控数据传输]，在质控数据传输窗口中，选择质控类型和标准质控，单击[确定]按钮，该样本数据作为质控样本数据传输成功。
   B, 自动传输
    1.质控项目设置
      进入[质控]-[质控项目设置],对于需要做质控的项目进行设置或添加。
    2.仪器设置中设置自动传输的样本
      进入[文件]-[仪器设置]，然后在“质控B1样本号”中输入“1”。单击[添加]按钮，右击右下角思桥图标“复位”。那么仪器传输的1号样本，将作为B1在数据传输到计算机时自动传输到质控表中。

五，附录：
   对于酶标，如传输OD值，可以在布局时布质控标本，如需要传输OD/Cutff值或浓度，请设置其为普通样本，在入库后到报告单管理中采用手工输入。

六，网址和联系电话
   www.siqiao.com