如何添加仪器新驱动

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-006
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-11
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助客户添加仪器新驱动。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。 

四，使用流程
   A，从光盘上添加新驱动： 
    1.把右下角的蓝色接收程序，鼠标右键单击[退出](针对部分酶标驱动安装后不出现蓝色接收程序的情况，不用做退出接收程序的操作，直接进行下一步操作) ，进入[文件]-[仪器设置]，选择[添加仪器]，然后找到光盘\NewDriver\%仪器名称%\*.inf，按[打开]，系统自动添加该仪器，直到仪器添加成功。
    2.进入[仪器设置]-[项目代号]，选择刚才添加的仪器型号，新添加的仪器型号在列表中的最后一行。[项目类别]选择如生化，血球，尿液分析仪等。点左下角的[添加]按钮，将其添加到列表中。关闭该窗口。
    3.进入操作系统的[开始]-[程序]-[启动]-[SQLimsServer]，将接收程序启动，然后鼠标右键单击[复位]。

   B, 新驱动如果是以Email的方式获得，具体添加方法如下：
    1.先从网上将该文件下载到软盘或U盘上。
    2.把右下角的蓝色接收程序，鼠标右键单击[退出](针对部分酶标驱动安装后不出现蓝色接收程序的情况，不用做退出接收程序的操作，直接进行下一步操作)，进入[文件]-[仪器设置]，选择[添加仪器]，然后找到A盘\%仪器名称%\*.inf，按[打开]，系统自动添加该仪器，直到仪器添加成功。
    3.进入[仪器设置]-[项目代号]，选择刚才添加的仪器型号，新添加的仪器型号在列表中的最后一行。[项目类别]选择如生化，血球，尿液分析仪等。点左下角的“添加”按钮，将其添加到列表中。关闭该窗口。
    4.进入操作系统的[开始]-[程序]-[启动]-[SQLimsServer]，将接收程序启动，然后鼠标右键单击[复位]。(针对部分酶标驱动安装后不出现蓝色接收程序的情况，在新驱动添加完成后该接收程序会自动复位)
    注：在这样的操作过程中出现‘资源文件失败’，说明在发电子邮件的过程中*.inf驱动程序转换格式时发生了错误，您只要把文件格式用‘写字板’打开再重新保存，然后按上述进行添加。

五，附录：
    PRO版本的驱动添加可以不需要手动关闭和启动数据接收程序。

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com
    Tel:021-34228446. Fax:021-54260890