如何解决打印机及打印端口问题

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-038
    版本：1.0
    开发时间：2005-03-14
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    帮助用户检测打印机及打印端口。
 
三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。

四，使用流程
  A，测试打印机好坏的方法：
   1.把打印机的电源关掉。
   2.按住打印机上的“换行”键，打开打印机电源。
   3.打印机会自动打印一些字库。
   4.如果出现错误，如：跳行或不停的走纸，则说明打印机有问题，需修理。
   5.如果打印正常，还可以重新添加一下驱动程序。
    如果测试都正确那就可以排除是打印机的原因。
  B,检测打印机端口：
    进入操作系统的[开始]-[设置]-[控制面版]双击“系统”，进入“系统属性”窗口，选“设备管理器”- 端口（COM&LPT）。
   1.如果显示的是“打印机端口（LPT1）”，是正确的。后面的2、3就不用看了。
   2.如果显示的是“ECP 打印机端口”，说明端口设置有问题，可能出现打印错误。
   3.选中“ECP 打印机端口”按[属性]-[驱动程序]-[升级驱动程序]，进入“升级设备驱动程序向导”，选第2个（显示指定位置......）,[下一步]，选第2个（显示所有硬件），在型号中选“打印机端口”，[下一步]，[下一步]，[完成]，重新启动计算机。
    注：联想的电脑很可能就是用的ECP打印机端口而造成打印错误。

五，附录
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com