如何实现长距离数据传输

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-053
    版本：1.0
    开发时间：2006-01-06
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
     计算机和仪器距离超过5米时，使用数据串口线连接仪器数据传输不稳定，使用USB延长线和USB HUB POWER可以实现长距离的数据传输。

三，使用环境
    操作系统Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。

四，使用流程
   1.在计算机端，在USB口上连接USB延长线的一端，根据计算机和仪器相隔距离来选择USB延长线的长度。
   2.将数据串口线和仪器相连接。  
   3.将USB口转接线的串口端和数据串口线连接。   
   4.通过USB HUB POWER将USB延长线和USB转接线连接起来。（USB HUB POWER必须通电）      

五，附录
    1.以5米长的USB延长线为例，计算机端到USB HUB POWER之间的延长线长度一般不超过15米。
    2.使用接电源的USB HUB POWER，增强信号。

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com