仪器厂商如何对SQLimsPRO安装盘进行预配置

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-059
    版本：1.0
    开发时间：2006-03-29
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二，功能简介
    新仪器驱动不断更新，仪器厂商需要把新仪器驱动等预设置到SQLimsPRO安装光盘中，方便客户安装。

三，使用环境
    SQLimsPRO专业版。

四，使用流程
   1.在电脑桌面上创建一个文件夹，名称为‘新安装光盘’，然后把现有安装光盘的内容复制到该文件夹下，并安装。
   2.安装好后，进入软件，到[文件]-[仪器设置]中，点[添加仪器]来添加最新驱动程序。
   3.到[文件]-[报告格式设置]中，挑选您需要的报告格式，按[确定]。
   4.点击[文件]-[整理数据库]，然后退出软件系统，桌面右下角兰色图标(Srecv）退出，如有SQ深兰色图标，也需要退出。(与我们软件有关的程序都需要退出)
   5.将系统安装路径下(默认安装路径是C:\Program Files\Siqiao\SQLims）的data文件夹下sqlims.mdb文件复制到桌面上[新安装光盘\Series\S1\data]文件夹下，替换原来的sqlims.mdb文件。
   6.将新驱动程序文件夹下的所有*.dll文件复制到桌面上[新安装光盘\Series\S1\program]下,。
   7.将新仪器驱动程序文件夹下的所有*.exe文件复制到桌面上[新安装光盘\Series\S1\program]下，无则不用复制。
   8.将新仪器驱动程序文件夹下的所有*.txt文件复制到桌面上[新安装光盘\Series\S1\help]下，无则不用复制。
   9.将新仪器驱动程序文件夹下的所有*.bmp文件复制到桌面上[新安装光盘\Series\S1\pic]下，无则不用复制。
   10.将新仪器驱动程序文件夹下的所有*.ini文件复制到桌面上[新安装光盘\Series\S1\etc]下，无则不用复制。
   11.将新仪器驱动程序文件夹下的所有*.inf文件复制到桌面上[新安装光盘\Series\S1\etc]下，无则不用复制。
   12.新仪器驱动程序文件夹下如果有set文件夹，也需要把该文件夹下的文件按照上述6-11的规则复制到相应路径下。
   13现在可以把[新安装光盘]重新刻录成光盘，形成新的安装光盘，该光盘安装好后，当前的仪器驱动程序就是最新的了。

五，附录：
    无

六，网址和联系电话
    www.siqiao.com
    Tel:021-34228446. Fax:021-54260890