如何接收数据开发新驱动

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-081
    版本：1.0
    开发时间：2006-08-01
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二, 功能简介
帮助用户使用思桥检验科管理系统SQLims接收新仪器数据开发新驱动
 
三, 使用环境
    操作系统Windows98、Windows2000、WindowsXP、Windows2003并且需要SQLims或SQLimsPRO系统环境。

四, 使用流程
1.	仪器打开，通讯参数设置好，数据线连接好；
2.	安装思桥软件；
3.	安装完后双击登录系统后，进入[文件]-[仪器设置] ，在[仪器设置]中的“仪器代号”列表中选择“ASD-400”；“项目类别”列表中选择“生化”，通信端口默认选择计算机后的“COM1”（请以实际为准），然后按[添加]即可；
4.	仪器做组数据后将数据发送传输出来；
5.	右键单击桌面右下角蓝色思桥图标选择[数据显示]，如果该文件内有如“c:/program files/SQLims/siqiao/pic”，请将该路径的文件压缩后发邮件我们。
注意事项：开发酶标驱动不适用于以上说明

五, 附录:
    无

六, 网址和联系电话
    www.siqiao.com
    Tel:021-34228446. Fax:021-54260890