B超连机使用说明

一，文档说明
    编号：SQ-PD-FAQ-084
    版本：1.0
    开发时间：2007-01-30
    开发者：上海思桥网络信息科技有限公司

二, 功能简介
    该功能支持用户使用天敏PCI视频卡(支持XP的系列)接收来自B超视频信号传输的图象，并对图象进行压缩存储。同时支持用户输入概述、诊断建议、诊断等信息和SQLimsPRO配合完成专业、精美的报告单。

三, 使用环境
    1.操作系统:Windows2000、WindowsXP(推荐使用WindowsXP操作系统)
    2.软件系统：需要SQLimsPRO系统环境(推荐从网上下载最新版本PRO 2.0 SBS037[PACK13]安装程序)
    3.视频采集卡：安装一块视频采集卡(推荐使用天敏PCI视频采集卡)

四, 使用流程
 1.在电脑上正确安装视频采集卡。
 2.正确安装我们软件。(一般默认安装即可)
 3.在软件[工具]-[功能管理]中添加[Ｂ超信息输入工具]功能模块。
 4.根据该功能[帮助]进行操作，如添加报告格式，虚拟仪器驱动程序等。操作完成，在软件中打开[报告单]-[报告单管理]-[超声]进行使用。

五, 附录:
    无

六, 网址和联系电话
    www.siqiao.com